Title: ООО «БОНУС»
Author: Alexandre Katalov
Last saved by: Пользователь
Company: Elcom Ltd

Приспособление для разборки и сборки
топливных насосов МАЗ (ЯМЗ)                        
                                 М-403

                        Паспорт 403-ПС

                    

1.Общие сведения об изделии                                      1.1.Наименование изделия-  Приспособление для разборки и сборки  топливных насосов МАЗ (ЯМЗ).
1.2. 	Обозначение изделия - М-403.
1.3. 	Страна изготовитель-РОССИЯ.
1.4. 	Заводской номер
1.5. 	Дата выпуска

2.Основные технические данные и характеристики
2.1.Тип-настольный переносной.
2.2. 	Приспособление предназначено для разборки и сборки топливных насосов высокого давления МАЗ (ЯМЗ) на станциях технического обслуживания.
2.3. 	Габаритные размеры (мм)---500х500х220
2.4. 	Масса (кг)   - 46                       
2.5. 	Количество обслуживающего персонала, чел.    -1

              3.Комплект поставки
3.1.Приспособление для разборки и сборки ТНВД МАЗ (ЯМЗ)       М-403.
3.2.Паспорт 403ПС.

4.Устройство изделия
4.1.Приспособление  (рис.1) состоит из основания 1    привинчивающегося к верстаку; поворотной платформы 2 на которой укреплена поворотная струбцина 3; фиксатора поворота платформы 4; винта 5, фиксаторов поворота струбцины 6.     
              
              5.Указания мер безопасности
5.1.Приспособление должно быть надежно закреплено на рабочем столе. Разбираемый насос должен быть прочно закреплен на поворотной платформе при помощи струбцины.

              6.Подготовка и порядок работы
6.1. 	Закрепите приспособление на верстаке при помощи четырех болтов.
6.2. 	Установите насос на основание струбцины.
6.3. 	Зафиксируйте насос винтом 5.
6.4. 	Для проведения работ зафиксируйте струбцину 3 в вертикальной плоскости фиксаторами 6, в горизонтальной плоскости фиксатором  4 в удобном для работы положении.

                  7.Возможные   неисправности и способы их устранения 

  Неисправность  Причина неисправности       Способ устранения
  
  Затрудненный    Загрязнены подшипники   Промыть подшипники
  поворот плат-     поворотной платформы     соляркой
  формы
  Фиксатор не       Поломка пружины              Заменить пружину
  возвращается      фиксатора
  в исходное
  положение                                                                                                    

8.Свидетельство о приемке

8.1.Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления  МАЗ (ЯМЗ) испытано и соответствует технической документации, техническим характеристикам настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

9.Гарайтийные обязательства

9.1.Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие приспособления для разборки и сборки  ТНВД МАЗ (ЯМЗ)   М-403 технической документации и техническим характеристикам настоящего паспорта.
9.2.Срок гарантии -двенадцать месяцев со дня ввода приспособления в эксплуатацию, но не более восемнадцати месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

 

                                                       Рис.1